AT命令
锁频段
锁小区
修改IMEI
调试模式
工具说明
退出高级设置界面
AT命令测试工具

### 常用AT命令示例

- AT+CSQ 查询设备信号质量
- AT+CGEQOSRDP= 查询SIM卡签约速率
- AT+ZMODE? 调试模式状态
- AT+ZCARDSWITCH=0 切换至SIM卡槽

锁频段设置
当前驻留频段加载中...
当前锁定频段加载中...
选择频段
加载频段信息...
锁定后稍等即可生效。
锁小区设置
当前驻留频点:加载中...
当前驻留小区:加载中...
当前驻留频段:加载中...
已锁定频点:加载中...
已锁定小区:加载中...
小区锁定状态:加载中...
锁定频点:
锁定小区:
是否锁定小区:
锁定后稍等即可生效。
修改IMEI
当前IMEI 加载中...
新IMEI
修改IMEI后需重启设备才能生效。
调试模式设置
当前状态
加载中...
调试模式可用于高级诊断和故障排除。

1. 本工具理论上适用于所有中兴4G随身WiFi设备
2. 部分参数修改后需重启设备才能生效
3. 使用本工具修改设备参数可能会导致设备失去保修
4. 手机和电脑上均可使用本工具
5. 本工具直接访问地址 http://IP地址:9090/at.html

© 2025 gsonhub - 中兴随身WIFI调试工具